|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| **Технические характеристики** |
| **Изоляция (диапазон мВт)** |
| Испытательное напряжение (DC) | 250 В / 500 В / 1000 В  |
| Диапазон | От 1 до 500 MОм |
| Погрешность | 2% от полной шкалы |
| **Напряжение** |
| Диапазон | От 0 до 600 ВAC  |
| Частота | От 45 до 450 Гц  |
| Погрешность | 3% от полной шкалы  |
| **Другие характеристики** |
| Дисплей | аналоговый  |
| Габаритный размер  | 120 x 120 x 130 мм  |
| Вес  | 1,06 кг  |
| Источник питания  | Ручной магнето (индуктор): устойчивое, постоянное испытательное напряжение |
| Степень защиты  | Высокая степень защиты: IP 54 с покрытием / IP 52 без него |
| Электробезопасность  | IEC 61010 – 600 В CAT II / 300 В CAT III |